**高青县应急管理局行政检查结果公示（2024年12月）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **执法机关** | **执法类别** | **执法决定书文号** | **行政相对人名称** | **事项名称** | **主要事实** | **执法依据** | **执法结论** | **执法日期** |
| 1 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2024〕274号 | 山东隆华新材料股份有限公司 | 安全生产检查 | 1、环氧乙烷储槽DCS设置上限储存温度高报2℃，高高报7℃，未按照储存温度上限0℃要求设置。2、《生产安全事故应急预案》中胸外按压频率描述错误，每分钟80次。3、环氧乙烷卸车处顶部鹤管法兰，一车间楼顶冷凝器法兰使用四氟垫片，未使用金属垫片。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2024.12.2 |
| 2 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2024〕275号 | 淄博和易精细化工有限公司 | 安全生产检查 | 1、未提供每季度一次动火作业排查整治情况。2、TO炉配电室地面塌陷。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2024.12.3 |
| 3 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2024〕282号 | 山东兴鲁承宏新材料科技有限公司 | 安全生产检查 | 1、企业《2024年安全目标责任书》中包含环保目标内容，安全目标责任书考核内容不全。2、环氧乙烷出料管线、丙烯球罐进出料管线支撑为硬支撑。3、环氧乙烷围堰排污口设置水封不起作用。4、丙烯球罐注水管蒸汽伴热铜管未做保温等能量隔离措施。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2024.12.16 |
| 4 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2024〕283号 | 山东汇龙化工科技有限公司 | 安全生产检查 | 1、南侧罐区蒸汽管线保温不全。2、立式圆筒形钢储罐储罐基础未设置沉降观测点。3、东侧罐区管线穿防火堤处密实不严，不符合安全要求。4、打料泵处接地扁铁未做补偿，不符合安全要求。5、尾气净化塔循环版电动机联轴器防护罩防护不严密。6、导热油炉处离心通风机电机连接处未使用防爆挠性管。7、导热油炉处天然气管线上方报警器未设置位号。8、维修间切割机电机未设置转动方向。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2024.12.19 |
| 5 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急责改〔2024〕272号 | 淄博悦诚石油销售有限公司花沟加油站 | 安全生产检查 | 1、已对安全管理制度审核审批人进行更新。2、现场处置演练评估人已按要求签字，并对相关责任人进行培训。3、已对配电室绝缘胶垫进行清理。4、配电室已设置挡鼠板。5、加油站东侧灯光控制箱已设置跨接。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 已整改 | 2024.12.2 |
| 6 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急责改〔2024〕279号 | 淄博晨鑫化工有限公司 | 安全生产检查 | 1、污水处理区清水泵处法兰片未及时回收。2、消防泵房门口盖板处F扳手用完未及时回收。3、通氯区碱液吸收塔入口流向标识褪色。4、三氯化磷罐区4#成品罐液位远传下法兰片防喷溅脱落。5、三氯化磷罐区地磅房东侧消防沙池消防沙结块。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 已整改 | 2024.12.11 |
| 7 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急责改〔2024〕280号 | 山东澳帆新材料有限公司 | 安全生产检查 | 1、企业已对《2024年安全目标责任书》过程指标进行考核，并对相关责任人进行培训，确保按期进行考核工作。2、企业已对相关人员进培训，督促其严格执行《设备管线打开作业管理制度》。3、企业已在《高危作业场所管理制度》中添加对氟化工艺、氯化工艺装置限制人数要求。4、氯气计量槽安全阀与防爆膜之间放净阀门已加设盲板封堵。5、已将化验室洗眼器防尘盖补全。6、已在油发电机组记录表中添加柴油箱液位项，并督促相关人员如实记录。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 已整改 | 2024.12.11 |
| 8 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检查〔2024〕284号 | 山东科汇药业有限公司 | 安全生产检查 | 1、未对安全设备进行经常性维护保养（2024年12月20日检查当日室内固定动火点旁可燃气体检测报警器（乙炔）数值漂移，在005.4-006.2之间来回漂移）。2、1#配电室配电柜柜后未编号。3、1#配电室东侧进出墙管线未做封堵。4、1#配电室AP-2配电柜内工作零线未做绝缘防护不符合安全要求。5、柴油发电机房接地扁铁离墙间距不符合要求（10mm-15mm）。6、柴油发电机房XL-21动力柜底部未做防火封堵。7、甲类仓库防爆接线使用塑料封堵件不符合防爆要求。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2024.12.20 |
| 9 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2024〕277号 | 淄博彩乐农业发展有限公司 | 安全生产检查 | 1、《安全生产投入保障制度》中安全生产费用提取比例未按照在《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资【2022】136号）规定进行修订。2、北仓库西侧烟花爆竹堆垛倾倒。3、未提供安全生产责任险投保情况。4、柴油发电机房配电箱进出线路孔未封堵。5、柴油发电机房配电箱内电器开关标识不全。6、仓库外侧大门维修后未及时恢复静电跨接。7、产品入库检验验收岗位操作规程未体现特殊情况处置内容。8、仓库去严禁烟火警示标志褪色。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期改正 | 2024.12.6 |
| 10 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2024〕271号 | 山东飞源东泰高分子材料有限公司 | 安全生产检查 | 1、企业未制定管线打开管理制度，并有效运行。2、氟化氢装卸车现场巡检人员未配戴便携式有毒气体报警器。3、硫酸罐沉降监测点设置在地面上。4、硫酸卸车泵围堰雨水阀未关闭。5、出线柜出线未设置线牌。6、液氨罐上部SIS切断阀手动执行机构应有防止误操作的措施。7、氟化氢装卸车平台压缩气吹扫管路未加设单向阀门。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2024.12.2 |
| 11 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2024〕281号 | 山东寿光鲁清石化物流有限公司第九十二加油站 | 安全生产检查 | 1、隐患排查9.30日发现人员未签名。2、停用发电机房停用配电箱未张贴停用标识。3、三次油气回收设备压力表穿线管老化。4、室外照明停用灯具未拆除。5、加油员工工作、教育培训时间需穿防静电鞋。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2024.12.12 |
| 12 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2024〕278号 | 山东华元新材料有限公司 | 安全生产检查 | 1、2024年安全教育培训计划未涵盖危险化学品内容培训。2、危险作业管理制度未明确现场负责人、监护人、作业人员安全职责。3、重大隐患排查整治检查频率不足（主要负责人至少每季度带队检查一次）。4、硼酸车间一楼吊装孔处，安全警示标志损坏。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2024.12.3 |