高青县应急管理局2026年6月份“双随机、一公开”监查抽查结果
	序号
	执法机关
	执法类别
	执法决定书文号
	行政相对人名称
	事项名称
	主要事实
	执法依据
	执法结论
	执法日期

	1
	高青县应急管理局
	行政检查
	(鲁淄高) 应急检记〔2026〕147号
	山东兴鲁承宏新材料科技有限公司
	安全生产检查
	1、锅炉房内氮气瓶使用绳子作为防倾倒措施。
2、4#环氧乙烷二级重大危险源罐区应急处置卡未根据新标准更新。
3、甲类仓库安全出口未设置安全出口标识。
	《中华人民共和国安全生产法》
	责令限期整改
	2026.6.26

	2
	高青县应急管理局
	行政检查
	(鲁淄高)应急检记〔2026〕145号
	淄博力之信新材料科技有限公司
	安全生产检查
	1、厂区内限高标识褪色。
2、罐区储罐未标名称。
3、叉车在停放状态下未及时将钥匙拔出并专、门放置。
	《中华人民共和国安全生产法
	责令限期整改
	2026.6.26

	3
	高青县应急管理局
	行政检查
	(鲁淄高)应急检记〔2026〕144号
	南大光电（淄博）有限公司
	安全生产检查
	1、V7002A氟化氢计量槽进出料管线未做介质流向标识。
2、高纯氨装置V101A磁翻板液位计有断层。
	《中华人民共和国安全生产法
	责令限期整改
	2026.6.25

	4
	高青县应急管理局
	行政检查
	（鲁淄高）应急检记〔2026〕128号
	山东开泰石化丙烯酸有限公司
	安全生产检查
	1、空压机房门前桥架盖板闭合不严。
2、V5300-1硫酸罐处防喷溅罩缺失。
3、V5300-1硫酸罐处控制柜缺少跨接。
4、硫酸储罐南侧墙壁管线进出口处防火封堵缺失。
5、6月4日重大危险源综合演练未记录具体时间。
	《中华人民共和国安全生产法》
	责令限期整改
	2026.6.10

	5
	高青县应急管理局
	行政检查
	（鲁淄高）应急检记〔2026〕133号
	山东齐氟新材料有限公司
	安全生产检查
	1、5.20外来施工人员入场交底被交底单位未填写。
2、劳保发放记录未标明发放月份。
3、化验室试剂存放橱内最下层缺少防流散措施。
4、公用工程车间配电箱防火封堵缺失。
5、聚合车间三层聚合反应釜R5101泄放管路旁路爆破片上方法兰螺栓缺失。
	《中华人民共和国安全生产法》
	责令限期整改
	2026.6.18

	6
	高青县应急管理局
	行政检查
	(鲁淄高)应急检记〔2026〕114号
	山东中泰天盟新材料有限公司
	安全生产检查
	1、戊类仓库西侧、东侧货物贴墙存放。
2、戊类仓库、混配车间使用行吊，现场未张贴行吊操作规程。
3、戊类仓库南门叉车充电处配电箱未安装箱门与箱体静电跨接线。
4、戊类仓库南门叉车充电处配电箱内电源开关未标明用途。
5、生产经营单位生产安全事故应急预案备案申请表中缺少单位公章和日期。
6、装卸区R22中继器接地螺栓生锈。
	《中华人民共和国安全生产法》
	责令限期整改
	2026.6.3

	7
	高青县应急管理局
	行政检查
	(鲁淄高)应急检记〔2026〕127号
	山东隆华新材料股份有限公司
	安全生产检查
	1、端氨基装置二楼氮气管路未设置双阀或加盲板。
2、端氨基装置现场设置不锈钢临时管路，未履行变更手续。
3、端氨基装置现场东侧检查井无防坠落措施。
4、五车间R6011釜顶部安全阀铭牌信息磨损。
5、端氨基配电室与夹层电缆孔洞未防火封堵。
	《中华人民共和国安全生产法》
	责令限期整改
	2026.6.17

	8
	高青县应急管理局
	行政检查
	(鲁淄高)应急检记〔2026〕126号
	山东中福赫达新材料科技有限公司
	安全生产检查
	1、硝酸钠仓库（甲类）窗户未设置锁闭措施。
2、2#车间楼层内多处未关闭。
3、控制室内操作规程与工艺卡片中小料仓重量报警值不一致。
4、安全生产规章制度编制依据过期。
	《中华人民共和国安全生产法》
	责令限期整改
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